ZAŁĄCZNIK NR 2 do PFU dla drogi gminnej ul. Chełmońskiego i ul. Dworcowa w Sławnie -

**WYMAGANIA W ZAKRESIE WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

Spis specyfikacji:

1. D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
2. D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
3. D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
4. D-01.02.01a OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY
5. D-01.02.02. USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMII URODZAJNEJ
6. D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, I INNYCH
7. D-01.03.01 PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII EKTROENERGETYCZNYCH
8. D-01.03.02 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH
9. D-01.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
10. D-01.03.05 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH
11. D-01.03.06 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII GAZOWYCH
12. D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE
13. D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW
14. D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW
15. D-03.01.03a PRZEPUSTY POD DROGĄ
16. D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
17. D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
18. D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
19. D – 04.04.00a PODŁOŻE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO
20. D-04.04.A PIANOBETON PB 600
21. D-04.04.B PIANOBETON 1400
22. D - 04.05.01a PODŁOŻE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEMENTEM
23. D – 04.04.02b PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO
24. D-04.12.01 ULEPSZONE PODŁOŻE LUB PODBUDOWA STABILIZOWANA ZIARNISTYM DODATKIEM HYDROFOBOWYM
25. D-05.02.00 NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE (tłuczniowe, brukowcowe)
26. D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
27. D–05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA CIERALNA
28. D–05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA
29. D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
30. D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
31. D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW
32. D–06.02.01a PRZEPUST Z RUR POLIETYLENOWYCH POD ZJAZDAMI
33. D-06.03.01a POBOCZA UTWARDZONE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
34. D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
35. D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
36. D-07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE
37. D-07.06.01b PRZESTAWIENIE OGRODZENIA Z SIATKI METALOWEJ PRZY POSESJACH PRZYDROŻNYCH
38. D-07.06.02a URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZY
39. D-08.01.01b USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH
40. D-08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
41. D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
42. D – 08.05.06a  ŚCIEK ULICZNY Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
43. D-08.07.01b PROGI ZWALNIAJĄCE
44. D-10.05.01a CIĄG PIESZO-ROWEROWY
45. M.14.03.01.STALOWE KONSTRUKCJE WIELOPŁASZCZOWE Z BLACHY FALISTEJ O PRZEKROJU ZAMKNIĘTYM